Disciplina : DESEN  PENTRU  CONSTRUCȚII  ȘI  LUCRĂRI  PUBLICE 

Clasa : a X-a 
Calificarea : Tehnician  desenator  pentru  construcții  și  instalații 
Unitatea  de  învătare : Elemente  de  cotare

Prof:  Grigoraș  Maria

                                                   Test  de  evaluare 
Se  acorda  3  puncte  din  oficiu. 
I..Pentru  fiecare enunț  de  mai  jos, scrieți  litera  corespunzătoare  răspunsului  corect:

    1. Linia  de  indicație  se  folosește  pentru  :
a. reprezentări  geometrice ;

b. reprezentarea  elementelor  întrerupte ;

c. prescripții  tehnice,  notații ;

d. reprezentarea  rupturilor .

   2. Cotele golurilor de uși  se scriu  :

a. deasupra  liniei  de  cotă
b. sub  formă de linie  de  fracție  pe  linia  de  cotă  a  golului

c. sub  linia  de  cotă
d. chiar  în  golul  respectiv 

   3. Linia  de  cotă  se  trasează  cu :

a. linie  continuă  mijlocie

b. linie- punct  subțire

c. linie  continuă  subțire 

d. linie  întreruptă  mijlocie 

   4. Cotele  se  înscriu  deasupra  liniei  de  cotă  la  distanța  de :
a. 2-3 mm

b. 1-2 mm

c. 1-2 cm

d. 0-1 mm

    5.  Linia  de  cotă  se  delimitează  cu  :

a. virgule 

b. puncte  îngroșate

c. hașuri

d. linii  curbe

II. Completați  elementele  de  cotare  pe  desenele  de  mai  jos si  explicați  semnificația 

     cotelor  :
a. Dimensiuni  gol  ușă  90/ 2,10
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b. Dimensiuni  gol  fereastră  1,80 / 1,20
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c. Stâlpii  sunt  identici  și  echidistanți
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III. In  desenul  de  mai  jos  sunt  reprezentate  următoarele  elemente :
a. un  unghi  cu  măsura  de  10 grade 

b. o  placuță  metalică  cu  raza  de  curbura  de  5 cm 

c. o  țeava  metalică  cu  diametrul  de  12 mm 

Se  cere  să  se  coteze  fiecare  desen   folosind   elementele  cotării  . 
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IV. Indicați  3  greseli  de  cotare  pentru  desenul  alăturat.....................................................1 punct :
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V.  Explicați   ce reprezintă  linia  de  cotă .............................................................................1punct
VI. Care  sunt  modalitățile  de  delimitare  a  liniilor  de  cotă ?............................................1 punct
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                                        Barem  de  corectare  și  notare 

Se  acorda  2  puncte  din  oficiu. 
I..Pentru  fiecare enunț  de  mai  jos, scrieți  litera  corespunzătoare  răspunsului  corect...................................................................................................0,4 x 5 =2 puncte 

    1. Linia  de  indicatie  se  foloseste  pentru 

a. reprezentări  geometrice 
b. reprezentarea  elementelor  întrerupte 
c. prescripții  tehnice,  notații 
d. reprezentarea  rupturilor 
   2. Cotele golurilor de uți  se scriu  :

a. deasupra  liniei  de  cotă
b. sub  forma de linie  de  fracție  pe  linia  de  cotă  a  golului

c. sub  linia  de  cotă
d. chiar  in  golul  respectiv 

   3. Linia  de  cotă  se  traseaza  cu :

a. linie  continua  mijlocie

b. linie- punct  subțire

c. linie  continua  subțire 

d. linie  intreruptă  mijlocie 

   4. Cotele  se  înscriu  deasupra  liniei  de  cotă  la  distanța  de :
a. 2-3 mm

b. 1-2 mm

c. 1-2 cm

d. 0-1 mm

    5.  Linia  de  cotă  se  delimitează  cu  :

a. virgule 

b. puncte  îngroșate

c. hașuri

d. linii  curbe

II. Completați  elementele  de  cotare  pe  desenele  de  mai  jos și  explicați  semnificația 

     cotelor ....................................................................................................0,7 x 3= 2,1 puncte 

a. Dimensiuni  gol  ușă  90/ 2,10
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Lațimea  ușii  = 90 cm

Inălțimea  ușii  = 2,10 m
b. Dimensiuni  gol  fereastra  1,80 / 1,20
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Lațimea   ferestrei = 1,80 m

Inalțimea   ferestrei = 2,10 m
c.
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Cotarea  elementelor  identice  si  echidistante  
30 cm – lațimea  stîlpului

50cm – înălțimea  stâlpului
III. In  desenul  de  mai  jos  sunt  reprezentate  următoarele  elemente ............0,3 x3= 0,9 puncte
c. un  unghi  cu  masura  de  10 grade 

d. o  placuță  metalică  cu  raza  de  curbura  de  5 cm 

e. o  țeava  metalică  cu  diametrul  de  12 mm 

Se  cere  să  se  coteze  fiecare  desen   folosind   elementele  cotării. 
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IV. Indicați  3  greseli  de  cotare  pentru  desenul  alăturat................................................1 punct :
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Cota  60  a  fost  scrisa  sub  linia  de  cota 
Pentru  delimitarea  cotelor  s-au  folosit  și  puncte  ingroșate  si  sageti  si  linii  înclinate  la  45°

Cota  0,30  trebuia  scrisă  30 
V.  Explicati   ce reprezinta  linia  de  cota .............................................................................1punct

Linia  de  cotă  este  linia  deasupra  căreia   se  inscrie  grafic  cota .

VI. Care  sunt  modalitatile  de  delimitare  a  liniilor  de  cota ?............................................1 punct

3  modalitati  de  delimitare : -     prin  puncte  ingroșate 

· prin  săgeti

· prin  linii  inclinate  la  45°
