Modulul3 :  PLANURI  PENTRU  CONSTRUCȚII ,INSTALAȚII și  LUCRĂRI  PUBLICE
Clasa  : a XI-a 

Calificarea : Tehnician  desenator pentru  construcții și  instalații 
Profesor : ing. Grigoraș  Maria 

Reprezentarea la scară, utilizând regulile specifice, a planurilor de arhitectură pentru clădiri:

 PLAN  PARTER – etapele  întocmirii  desenului  la  scară
      Pentru  activitatile de predare-invatare se propun prezentarile PowePoint  ce pot fi utilizate pentru parcurgerea etapelor de realizare a planurilor de arhitectura.
Activitate de invatare – documentare POWER POINT
Daţi dublu clik pe diapozitivul alăturat
pentru a deschide prezentarea. 
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MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPE DE REALIZARE:

		ETAPA I: TRASAREA AXELOR

		ETAPA II: DESENAREA STALPILOR

		ETAPA III: REPREZENTAREA PERETILOR EXTERIORI

		ETAPA IV: REPREZENTAREA PERETILOR INTERIORI

		ETAPA V: REPREZENTAREA FERESTRELOR

		ETAPA VI: REPREZENTAREA USILOR

		ETAPA VII: COTAREA PLANULUI DE ARHITECTURA





SCARA DE REPREZENTARE  1:50
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ETAPA I: TRASAREA AXELOR

Se traseaza axa orizontala A si axa verticala 1 

conform desenului alaturat cu o linie tip linie-punct.

Axele transversale se noteaza cu cifre, iar cele 

longitudinale cu litere majuscule, inscrise in patrate.

Respectand distantele prevazute  in proiect se 

traseaza axele B si C precum si axele 2,3 si 4.
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ETAPA II: DESENAREA STALPILOR

Stalpii sunt asezati la intersectia axelor cladirii,

conform desenului urmator. Pentru reprezentarea

lor se va folosi un semn conventional de beton

armat si anume hasura echidistanta la 1mm, care

face un unghi de 45 grade cu axul stalpului
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ETAPA III: REPREZENTAREA PERETILOR EXTERIORI

Se va desena numai pozitia peretilor exteriori fara sa 

se noteze sau coteze inca, conform desenului

alaturat
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ETAPA IV: REPREZENTAREA PERETILOR INTERORI

Se va desena numai pozitia peretilor interiori fara sa 

se noteze sau coteze inca, conform desenului

alaturat
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ETAPA V: REPREZENTAREA FERESTRELOR

Se vor pozitiona ferestrele prin utilizarea semnelor

conventionale in golurile prevazute anterior in peretii

exteriori
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ETAPA VI: REPREZENTAREA USILOR

Se vor desena usile utilizand reprezentarile conventionale



Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*















Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice

MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPA VII: COTAREA PLANULUI

Prin cotare se intelege operatia de inscriere pe 

desenele de executie a dimensiunilor liniare si 

unghiulare care permit definirea formelor geometrice

simple si a pozitiei lor reciproce

Cotarea exterioara:

1.interax

2.plin-gol-plin-gol...exterior

3.lungime totala

Cotare interioara:

1.grosimea peretilor exteriori

   plin-gol-plin-gol…interior

2.distanta intre pereti

(eventual mobilare)
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PLAN ARHITECTURA




[ETAPE DE REALIZARE]
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